|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number Host | Name device | IP address | First | Second | Last | Subnet Mast | Default geteway |
| 120/25 | PNC SeimReap | 172.16.0.0 | 172.16.0.1 | 172.16.0.2 | 172.16.0.126 | 255.255.255.128 |  |
| 100/25 | Battambong | 172.16.0.128 | 172.16.0.129 | 172.16.0.130 | 172.16.0.254 | 255.255.255.128 |  |
| 98/25 | Studen LAN | 172.16.1.0 | 172.16.1.1 | 172.16.1.2 | 172.16.1.126 | 255.255.255.128 |  |
| 50/26 | Staff LAN | 172.16.1.128 | 172.16.1.129 | 172.16.1.130 | 172.16.1.190 | 255.255.255.192 |  |
| 24/27 | Server LAN | 172.16.1.192 | 172.16.1.193 | 172.16.1.194 | 172.16.1.222 | 255.255.255.224 |  |
| 10/28 | IT LAN | 172.16.1.224 | 172.16.1.225 | 172.16.1.226 | 172.16.1.238 | 255.255.255.240 |  |
| 2/30 |  | 172.16.1.240 | 172.16.1.241 | No | 172.16.1.242 | 255.255.255.252 |  |
| 2/30 |  | 172.16.1.244 | 172.16.1.245 | No | 172.16.1.246 | 255.255.255.252 |  |
|  |  | 172.16.1.248 | 172.16.1.249 | No | 172.16.1.250 | 255.255.255.252 |  |